ICT-129

Dépannage d’un réseau à deux routeurs

Erreurs :

1. Câble droit ente Switch2 et Switch 3 🡪 mettre un câble croisé
2. Interface Fa1/1 désactivé sur Switch2 🡪 activer
3. Adresse PC2 : 172.16.1.1 🡪 172.16.0.1
4. Gateway sur PC4 : 10.0.0.1 🡪 10.0.0.100
5. Manque réseau 10.0.0.0 dans table de routage de Router 1 🡪 ajouter