Couche 4 : segment : transport

Couche 3 : paquet :

Couche 2 : tram

Couche 1 : pique

Allu : F = folded

Shield

On utilise le blindage : pour éviter les sources de perturbations :

Electricité, courant fort, tube néon, moteurs,mm,,.hellom,m,

Ex :

2 switches, un pc, refaire schema logique et physique,

Topologie physique :

* Elements rééles
* Type et cathégorie des cables
* Localisation des evenemet
  + Numero armoire
  + Numero de la salle
* Chemin de cablage
* Numéro du port du switch
  + Etage.armoire.patch.port

Topologie logique :

* Adresse Ip
* Adresse réseau
* Éléments groupés